扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂三期鼓风机房、空压机房通风降温项目比价招标文件

因汤汪厂三期工程鼓风机房及反硝化滤池空压机房、V型滤池空压机房环境温度较高，易导致设备故障。需要对汤汪污水处理厂三期鼓风机房及反硝化滤池空压机房、V型滤池空压机房实施通风降温项目，计划委托一家具有一定资质、业绩、及相关经验的单位来实施通风降温改造，现我公司就该项目进行比价招标。具体相关事项如下：

进行招标比价，相关事项要求如下：

一、项目名称：

项目名称：汤汪污水处理厂三期鼓风机、空压机房通风降温项目

二、项目简要说明：

项目内容：对汤汪三期扩建区域鼓风机房、提标段反硝化滤池空压机房、V型滤池空压机房安装通风降温设备设施。

招标控制价：不高于100000元（大写：拾万元）。

中标模式：最低价中标.

三、资质要求：

具有独立法人资格，通风设备经营资质。（提供证明材料）不接受联合体投标。

四、业绩要求：

具有近三年内（2018.1.1—2020.12.30）单笔8万元或以上的3个业绩。（提供证明材料）

五、设备配备：

需配备8台进风降温空调、11台排风设备。

六、技术指标要求：

项目实施前后，室内降温效果达到10摄氏度以上。

七、技术方案：

提供较详细的通风降温实施方案。

八、报价方式：

报综合总价，包含设备及辅材价格，人工费，管理费，增值税税费等。投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

九、现场勘查：

投标人自行查勘现场。

十、安全管理：

提供施工安全措施方案

十一、投标文件递交截止时间及地点：

2021年7月30日下午17时前，报送至扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂副厂长室(2)。

十二、标书装订及密封要求：

所有投标文件都必须密封投送，并在封袋加盖投标单位公章。

联系方式:

招标人名称：扬州市洁源排水有限公司

联 系 人：田晶

联 系 电 话：18932378090

联 系 地 址：江苏省扬州市汤汪路1号

2021年7月26日